|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tilsynets bemærkninger til:** | **Udført Initialer/Dato** | **Bemærkning  (fotodokumentation udføres ved alle tilsyn mv.)** |
| **Forberedende arbejder** | | |
| **Klemskinne Note:** Foreligger der dokumentation for opspænding  **Note:** Foreligger der dokumentation for affedtning/klargøring  **Dokumentation:**  **Temperatur- og vejrlig krav:** |  | Er klemskinner efterspændt 2 gange:  Er klemskinner klargjort for grunding:  Er systemtest for fuge (hhv. type A/B) maksimalt 5 år gammel?   Overholder vejrliget krav jf. AAB for udførelsen? |
| **Udførelse af grunder:** | | |
| **Grunder:**  **Note:** Må ikke beskadige underliggende konstruktionsdele  **Note:** Batch for både A og E fuge |  | **For smeltbare fuger, type A/E:** Er der lagt klæbebrydende lag:  Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.):  Er fugespalten fuldstændig rengjort:  **For smeltbare fuger, type E:** Er der udført revneanviser:  Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav:  **For hærdbare fuger, type B:** Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.):  Er batch nr. for hhv. grunder jf. AAB's krav:  Er der bemærkninger til udført grunding (hhv. type A, B og E): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Udførelse af fugemasse (inkl. skræver for type E):** | | |
| **Fugemasse:  Note:** Kontrol af batch jf. AAB krav    **Note:** Fugemassen skal have fald væk fra inderside kantbjælke, der må ikke være lunke i fugemasse  **Note:** For at give jævn overflade   **Note:** Der må kun fyldes 1/3 til start – når denne er smeltet opfyldes    **Note:** Fugemasse kasseres efter 6 timer i opvarmer (koger)  **Note:** Fugemasse skal ilægges af 2 omgange         **Note:** Lagtykkelse maksimalt 2\*stenstørrelsen **Note:** For sikring af vedhæftning    **Note:** Min. 1 aflæsning pr. 30 min. |  | **Materialer til fuge type A, B og E:**  Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav:  **Stenmaterialer for fuge type E:**  Opfylder sten krav jf. AAB:  **Fuge B:**  Er fuge udført korrekt:    Er overside fuge glittet med fugeske:    **Fuge A:**  Er kedel fyldt korrekt (for opvarmning af fugemasse):  Har fugemassen stået under opvarmning i mere end 6 timer?  Ilægges fugemassen korrekt?  **Fuge E:**  Er bindemiddel udført korrekt (opad sider mv.):   Er stenmaterialet ilagt i ca. 20 – 50 mm lagtykkelse til start:   Er der foretaget mekaniske bearbejdning for omrøring af materialet:   Er bindemidlet trukket udover tilstødende slidlag for forsegling:   Foretages måling og registrering af temperaturer for bindemiddel mv.:   Foretages måling og registrering af temperaturer/luftfugtighed (for relativt fugtindhold): |
| **Tilsynets accept af udført fugtisoleringsarbejde (dateres og signeres):** | | |