|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tilsynets bemærkninger til:** | **Udført Initialer/Dato** |  **Bemærkning (fotodokumentation udføres ved alle tilsyn mv.)** |
| **Forberedende arbejder** |
| **KlemskinneNote:** Foreligger der dokumentation for opspænding**Note:** Foreligger der dokumentation for affedtning/klargøring**Dokumentation:****Temperatur- og vejrlig krav:** |  | Er klemskinner efterspændt 2 gange:Er klemskinner klargjort for grunding:Er systemtest for fuge (hhv. type A/B) maksimalt 5 år gammel?Overholder vejrliget krav jf. AAB for udførelsen? |
| **Udførelse af grunder:** |
| **Grunder:****Note:** Må ikke beskadige underliggende konstruktionsdele**Note:** Batch for både A og E fuge |  | **For smeltbare fuger, type A/E:**Er der lagt klæbebrydende lag:Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.):Er fugespalten fuldstændig rengjort:**For smeltbare fuger, type E:**Er der udført revneanviser:Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav:**For hærdbare fuger, type B:**Er fugespalten som foreskrevet (dimension mv.):Er batch nr. for hhv. grunder jf. AAB's krav:Er der bemærkninger til udført grunding (hhv. type A, B og E): |

|  |
| --- |
| **Udførelse af fugemasse (inkl. skræver for type E):** |
| **Fugemasse:Note:** Kontrol af batch jf. AAB krav**Note:** Fugemassen skal have fald væk fra inderside kantbjælke, der må ikke være lunke i fugemasse **Note:** For at give jævn overflade**Note:** Der må kun fyldes 1/3 til start – når denne er smeltet opfyldes**Note:** Fugemasse kasseres efter 6 timer i opvarmer (koger)**Note:** Fugemasse skal ilægges af 2 omgange**Note:** Lagtykkelse maksimalt 2\*stenstørrelsen**Note:** For sikring af vedhæftning**Note:** Min. 1 aflæsning pr. 30 min. |  | **Materialer til fuge type A, B og E:** Er batch nr. for grunder jf. AAB's krav:**Stenmaterialer for fuge type E:** Opfylder sten krav jf. AAB: **Fuge B:** Er fuge udført korrekt:   Er overside fuge glittet med fugeske: **Fuge A:** Er kedel fyldt korrekt (for opvarmning af fugemasse):Har fugemassen stået under opvarmning i mere end 6 timer?Ilægges fugemassen korrekt?**Fuge E:** Er bindemiddel udført korrekt (opad sider mv.):Er stenmaterialet ilagt i ca. 20 – 50 mm lagtykkelse til start:Er der foretaget mekaniske bearbejdning for omrøring af materialet:Er bindemidlet trukket udover tilstødende slidlag for forsegling:Foretages måling og registrering af temperaturer for bindemiddel mv.:Foretages måling og registrering af temperaturer/luftfugtighed (for relativt fugtindhold): |
| **Tilsynets accept af udført fugtisoleringsarbejde (dateres og signeres):** |